Lisa 1

Tehniline kirjeldus

Hanke nimetus „Hoonete mõõdistamine“

1. **Joonised hoonete mõõdistamise ja inventariseerimise kohta teostada järgmistel objektidel:**
   1. Taebla Lasteaed, Lasteaia 11, Taebla 90801, Lääne-Nigula vald;
   2. Risti Põhikool, Lõuna 4, Risti 90901, Lääne-Nigula vald.
2. **Nõuded joonistele**
   1. Kõik joonised peavad olema AutoCad programmis avatavad, kasutatavad ning töödeldavad;
   2. Mõõdistused peavad vastama Majandus-ja kommunikatsiooniministri 14. aprillil 2016. aastal vastu võetud   määrusele nr 34 "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded";
   3. Mõõdistustööd peavad sisaldama korruste plaane, lõikeid (4 tk tellija valikul), vaateid (kõik neli vaadet), pindalade ja mahtude arvutusi ning eksplikatsiooni koostamist;
   4. Näidata joonisel ühes punktis hoone esimese korruse põranda kõrgus Amsterdami nullist (EH2000);
   5. Mõõdistustööd teostada **23-ks juuliks 2019;**
   6. Joonised anda tellijale üle mälupulgal PDF ja DWG (2016 või uuem) formaadis, lisaks üks eksemplar paberil.